13
BM0_cts || Beam monitor 0 counts || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[915]
BM1_cts || Beam monitor 1 counts || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[916]
BM3_cts || Beam monitor 3 counts || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[918]
BM0_cts/s || Beam monitor 0 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[915]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
BM1_cts/s || Beam monitor 1 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[916]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
BM3_cts/s || Beam monitor 3 countrate || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[918]/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
Tot_He3_cts || Integrated He3 detector counts || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[0:912])
Tot_He3_cts/s || Integrated He3 detector countrate || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[0:912])/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration
He3_cts/s/det || Average He3 detector countrate || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[0:912])/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).duration/913.0
Phasing ratio || Phasing ratio || (-1.0d0+(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).nframes)*(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).ch_srdenom/(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[928]
PG_cts/120 || 120Hz PG counts/120 || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[921]/120.0
Motor 2 || Motor 2 || (*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).motor_pos[1]
Detectors 1-913 || Detectors 1-913 || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[0:999,0:912],1)


Detectors 1-913Pk || Detectors 1-913Pk || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[405:440,0:912],1)
Detectors 1-913L  || Detectors 1-913L  || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[370:405,0:912],1)
Detectors 1-913R  || Detectors 1-913R  || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[440:475,0:912],1)
Detectors 1-913 (-3,-1.5) || Detectors 1-913 (-3,-1.5) || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[113:323,0:912],1)
Detectors 1-913 (-1.5,-0.5) || Detectors 1-913 (-1.5,-0.5) || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[323:540,0:912],1)
Detectors 1-913 (-0.5,0.5) || Detectors 1-913 (-0.5,0.5) || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[540:890,0:912],1)
Detectors 1-913 (-0.5,0.5) || Detectors 1-913 (-0.5,0.5) || total((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).COMMONSTR.HISTPTR).QTY[dcs_t2e(davePtr,-0.5,0.5),0:912],1)

Phasing || Phasing ratio || ((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).nframes*(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).ch_srdenom*60.0)/((*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).ch_ms*(*(*(*davePtr).DATASTRPTR).SPECIFICPTR).detsum[921]/120.0)
